Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Налашт. GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)

## Налашт. GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)

Перевірка стану тріангуляції і напрямку зйомки
Вбудовані сенсор GPS і сенсор напрямку цього фотоапарата отримують інформацію щодо місцезнаходження чи напрямку зйомки й записують її в зображення.
За допомогою програмного забезпечення «PMB», яке додається, зображення й відеофайли із записаною інформацією про місцезнаходження й напрямок зйомки можна імпортувати на комп’ютер і переглядати із картою, яка показує їх місцезнаходження під час зйомки. Щоб дізнатися більше, читайте розділ «PMB Help».

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Налашт. GPS] потрібний режим

| Увімк. | Сенсор напрямку GPS увімкнено.
| Вимк. | Сенсор напрямку GPS вимкнено. Оберіть, аби не записувати дані щодо місцезнаходження й напрямку.

Отримання сигналу GPS

- Виконайте тріангуляцію з відкритим об’єктивом.

- Належна тріангуляція неможлива у приміщенні чи поблизу високих будівель.
  Перенесіть фотоапарат у відкриту місцевість поза приміщенням та повторно ввімкніть фотоапарат.

- Якщо піктограма тріангуляції не з’являється навіть за кілька хвилин, можливо, ви перебуваєте в місцевості, де сигнал GPS слабкий або не приймається.
  Використовуйте фотоапарат на відкритій місцевості або знімайте зображення як є, не записуючи інформацію про місцезнаходження.

Примітки

- Під час зйомки відео відомості про напрямок зйомки не записуються.

- Під час злету і приземлення літака вимикайте фотоапарат відповідно до вказівок бортпровідника.

- Використовуйте функцію GPS відповідно до норм, які діють у тому чи іншому регіоні, чи відповідно до ситуації.

- Під час першого застосування функції GPS, або якщо ця функція застосовується нечасто, отримання даних про місцезнаходження може зайняти певний час. Час тріангуляції можна скоротити, якщо скористатися додатковими даними GPS. [Додатково]

- Інформація про напрямок зйомки, яка отримується фотоапаратом, базується на відомостях щодо місцезнаходження магнітного північного полюса (напрям стрілки компаса).

- Якщо фотоапарат перебуває близько до магнітного джерела чи металу, сенсор напрямку може повідомляти про помилку. Тримайте фотоапарат подалі від магнітного джерела чи металу, якщо це, звісно, можливо.

- Правильний напрям зйомки може не бути записано або відображено в таких випадках:

- поблизу будівлі, пішохідного мосту, залізного мосту, транспортного засобу, залізної вежі;

- поблизу електропристроїв, наприклад телевізора, гучномовця, холодильника, мобільного телефону, навушників;

- поблизу сталевого столу, стільця тощо.

- Інформація про напрямок може змінитися, якщо фотоапарат спрямувати вгору.

- Пошук супутника або тріангуляція можуть бути невдалими, якщо ваші пальці знаходяться на приймачі GPS.

### Перевірка стану тріангуляції і напрямку зйомки

Індикатор змінюється відповідно до сили сигналу GPS, коли функцію GPS увімкнено. Стан тріангуляції також можна перевірити за допомогою [Інформ. про місцезнаходж.]. [Додатково]
Напрямок зйомки можна перевірити за допомогою піктограми, яка відображається на екрані.

Стан тріангуляції | Індикатори GPS | Стан прийому сигналу GPS
Вимк. | Індикатор відсутній | [Налашт. GPS] надане значення [Вимк.], або сталася помилка.
Важко виявити сигнал |  | Фотоапарат не може виявити сигнал GPS, а відтак не може отримати інформацію про місцезнаходження. Використовуйте фотоапарат на відкритій місцевості.
Пошук |  | Пошук супутникового сигналу GPS. Для початку тріангуляції може знадобитися кілька хвилин.
Виконується тріангуляція |  | Фотоапарат отримує сигнал GPS і може отримати інформацію про місцезнаходження.

Напрямок зйомки | Індикатори
Північ |
Захід |
Південь |
Схід |

Пов’язані розділи
Розпізнавання сцен
Налашт. GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)
Дод. дані GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)
Автоналашт. год. (тільки для моделі DSC-TX100V)
GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)
Нагору