Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Підсвітка AF

## Підсвітка AF

Підсвічення для автофокуса забезпечує заповнююче освітлення з метою полегшення фокусування в темряві.
Підсвічення для автофокуса випромінює червоне світло, яке дозволяє фотоапарату легко здійснити фокусування, коли кнопка затвора натиснута до половини, поки фокус не буде зафіксовано. У цей момент з’являється індикатор .

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Підсвітка AF] потрібний режим

| Авто | Використовується підсвічення для автофокуса.
| Вимк. | Підсвічення для автофокуса не використовується.

Примітки

- Фокусування буде виконано, як тільки світло підсвічення для автофокуса досягне об’єкта, незалежно від того, чи світло буде спрямовано на сам центр об’єкта, чи ні.

- Підсвічення автофокуса не працює за таких умов:

- у режимі запису;

- у режимі панорамної зйомки;

- у режимі іПанорамна зйомка під водою (DSC-TX10);

- якщо в меню вибору сцени вибрано режим (Пейзаж), (Сутінки), (Домашня тварина), (Феєрверки) або (Високошвидкісний затвор);

- якщо параметр [Футляр] має значення [Увімк.]. (DSC-TX10)

- якщо параметр [Автоспуск] має значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

- У випадку використання підсвічення для автофокуса звичайна рамка шукача діапазону автофокуса вимикається й з’являється нова рамка, що відображається пунктирною лінією. Автофокус виконується в першу чергу для об’єктів, розташованих біля центра рамки.

- Підсвічення для автофокуса випромінює дуже яскраве світло. Хоча жодної загрози здоров’ю немає, намагайтеся не дивитися безпосередньо на підсвічення для автофокуса із близької відстані.

Нагору