Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перегляд > Перегляд відео > Перегляд відео

## Перегляд відео

Захоплення фотознімків під час відтворення відео (DSC-TX100 / TX100V)

1. Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку (відтворення).

1. Виберіть відеофрагмент за допомогою /.

1. Торкніть на екрані.

Торкання екрана під час відтворення відображає функціональні кнопки.

#### Про екран перегляду відео

У результаті торкання екрана під час відтворення відображається рядок перебігу відтворення, положення якого відповідає положенню епізоду, що наразі відтворюється, у відношенні до всього відеофрагмента; також відображаються функціональні кнопки.
(DSC-TX100 / TX100V) , , , , або з’являється на екрані перегляду відео.
Відображувана піктограма залежить від розміру та якості зображення.

Кнопка | Дія
| Відтворення
| Пауза
| Швидкий перехід вперед
| Швидкий перехід назад
| Повільне відтворення
| Повільне відтворення у зворотному напрямку
| Перехід розділом вперед
| Перехід розділом назад
| Покадровий перехід вперед
| Покадровий перехід назад
| Налаштування гучності
| Захоплення фотознімків під час відтворення відео
| Закриття панелі керування

Примітки

- Наявність тих чи інших кнопок на панелі керування визначається станом відтворення.

- Торкання кнопки переходу розділами вперед / назад у режимі Перегляду за датою виводить на екран, відповідно, наступне / попереднє зображення.

### Захоплення фотознімків під час відтворення відео (DSC-TX100 / TX100V)

Під час відтворення відео можна захоплювати фотознімки торканням .
Записавши фотознімок, фотоапарат призупиняє відтворення відео.
Відображення лише відеофрагментів на екрані перегляду мініатюр
Аби відобразити лише мініатюри відеофрагментів на екрані перегляду мініатюр, торкніть MENU (Режим перегляду) (Перегл. папок (МР4)) або (Перегл. AVCHD).
DSC-TX10:
(Перегл. папок (МР4)): Відображення мініатюр відеофрагментів формату MP4 на екрані перегляду мініатюр.
(Перегл. AVCHD): Відображення мініатюр відеофрагментів формату AVCHD на екрані перегляду мініатюр.
DSC-TX100 / TX100V:
(Перегл. папок (МР4)): Відображення мініатюр відеофрагментів формату MP4 на екрані перегляду мініатюр.
(Перегл. AVCHD):
Записані за наданого параметру [Формат відео] значення [AVCHD 50i/50p] або [AVCHD 60i/60p]. [Додатково]

- Після завершення відтворення поточного відеофайлу, фотоапарат автоматично розпочинає відтворення наступного відеофайлу.

Примітка

- Відтворення деяких відеофрагментів іншими фотоапаратами може не підтримуватись.

Пов’язані розділи
Режим перегляду
Нагору