Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > EV

## EV

Настройка експозиції вручну, кроком 1/3 EV в діапазоні –2.0 EV - +2.0 EV.

1. MENU (EV)

У залежності від режиму запису налаштування виконуються кнопками, що відображаються в лівій частині екрана.

1. Торкніть / , аби відрегулювати експозицію [OK].

Ви також можете відрегулювати експозицію, торкнувши на регулюючій смузі й перетягнувши вправо або вліво.
Налаштування експозиції для кращого вигляду зображень
А: надмірна експозиція (забагато світла)
B: правильна експозиція
C: недостатня експозиція (недостатньо світла)
Примітки

- Якщо зйомка об’єкта здійснюється в умовах надзвичайно яскравого освітлення, повної темряви або з використанням спалаху, регулювання експозиції може бути неефективним.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте в розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору