Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перед використанням > Назви елементів і список піктограм, які відображаються на екрані > Список піктограм, які відображаються на екрані

## Список піктограм, які відображаються на екрані

Список піктограм у режимі зйомки
Список піктограм у режимі перегляду
Піктограми, що відображаються на екрані, вказують на стан фотоапарата.
Положення піктограм, що відображаються, може залежати від режиму зйомки.

### Список піктограм у режимі зйомки

Піктограма | Пояснення
9 | Кількість зображень, що можна записати (подвійний запис) (DSC-TX10)
| Сцена відеозйомки відображається лише в моделі DSC-TX10.
| Піктограма розпізнавання сцени
| Попередження про тремтіння
| Уникнення закритих очей
| Розпізнавання сцени
| Піктограма накладення для режиму Супер авторегулювання
ЗАПИС Очікув. | Запис відео/режим очікування (для відео)
0:12 | Час запису (хв.:с.)
| Розпізнавання обличчя
| Баланс білого / відображається лише в моделі DSC-TX10.
| Режим виміру
| Ефект розмитості
| Вирівнювання тону шкіри
| Налашт. серійної зйомки
| Піктограми режиму Eye-Fi
| Попередження про перегрівання
| Заповнення файлу бази даних/Помилка файлу бази даних

Піктограма | Пояснення
| Блокування AE/AF
ISO400 | Значення ISO
| Довга витримка зі зменшенням шумів
125 | Витримка
F3.5 | Значення діафрагми
+2.0EV | Значення експозиції
| Індикатор рамки шукача діапазону автофокуса
| Фокус крупним планом
| Режим спалаху
| Зменшення ефекту червоних очей
| Зарядження спалаху
| Зниження шуму вітру

Піктограма | Пояснення
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
| Помилка сенсорної панелі
| GPS (DSC-TX100V)
| Інформація про місцезнаходження (DSC-TX100V)
1.4 | Шкала масштабування
| Буферизація (DSC-TX100 / TX100V)
ЗНІМОК | Захоплення
| Носій для запису інформації (карта пам’яті / внутрішня пам’ять)
| Підсвітка AF

Піктограма | Пояснення
100Хв | Доступна тривалість зйомки
| Папка запису
| Автоспуск
C:32:00 | Режим автоматичної діагностики
| Попереджувальний індикатор для функції запису фотознімків
| Місце призначення (DSC-TX10 / TX100)
| Рамка шукача діапазону автофокуса
| Курсор-перехрестя точкового вимірювання
| Розмір знімка / розмір панорамного знімка / якість відображається лише в моделі DSC-TX100 / TX100V.
96 | Кількість зображень, яку можна записати
| Запис дати

### Список піктограм у режимі перегляду

Піктограма | Пояснення
| Розмір знімка / розмір панорамного знімка / якість відображається лише в моделі DSC-TX100 / TX100V.
| Серія зображень
| Основне зображення групи кадрів серії
| Захистити
| Замовлення друку (DPOF)
| Масштабування зображення, що відтворюється
| Носій для відтворення (карта пам’яті / внутрішня пам’ять)
| Піктограми режиму Eye-Fi
| Тривимірні (3D) зображення
| Папка відтворення
12/12 | Номер зображення / кількість зображень, записаних у вибраному діапазоні дат / у вибраній папці
| Заповнення файлу бази даних/Помилка файлу бази даних
| Попередження про перегрівання
| Збільшення недоступне

Піктограма | Пояснення
101-0012 | Номер папки-файлу
2011-1-1 9:30 AM | Відображення дати та часу запису зображення

Піктограма | Пояснення
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
| Налаштування TransferJet
| Режим перегляду
| Режим виміру
| Режим спалаху
| Баланс білого / відображається лише в моделі DSC-TX10.
+2.0EV | Значення експозиції

Піктограма | Пояснення
500 | Витримка
F3.5 | Значення діафрагми
ISO400 | Значення ISO
C:32:00 | Режим автоматичної діагностики
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Відображення широти й довготи
| Відтворення
| Відтворення на змінній швидкості
| Рядок перебігу відтворення
00:00:12 | Лічильник
| GPS (тільки в моделі DSC-TX100V)
| Налашт. GPS (тільки в моделі DSC-TX100V)
| Гучність

Нагору