Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перегляд зображень на екрані телевізора > Перегляд зображень на телевізорі високої чіткості (HD) > Перегляд зображень на екрані телевізора високої чіткості за допомогою кабелю HDMI (продається окремо)

## Перегляд зображень на екрані телевізора високої чіткості за допомогою кабелю HDMI (продається окремо)

Під’єднайте фотоапарат до телевізора високої чіткості (HD), у якому передбачений роз’єм HDMI, кабелем HDMI (продається окремо).

1. Вимкніть фотоапарат і телевізор.

1. З’єднайте роз’єм HDMI фотоапарата (A) і роз’єм HDMI телевізора (B) за допомогою кабелю HDMI (продається окремо) (C).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Увімкніть телевізор і налаштуйте вхідний сигнал.

1. Натисніть кнопку (відтворення), щоб увімкнути фотоапарат.

Відзняті фотоапаратом зображення будуть відображені на екрані телевізора. Торкніть і оберіть бажане зображення за допомогою / на екрані.
«PhotoTV HD»
Цей фотоапарат сумісний зі стандартом «PhotoTV HD».
Завдяки підключенню телевізора Sony, сумісного з «PhotoTV HD», за допомогою кабелю HDMI (продається окремо) можна насолоджуватися надзвичайною якістю знімків Full HD.

- Стандарт «PhotoTV HD» дозволяє відобразити невловиму текстуру й колір зображення до найдрібнішої деталі.

- Якщо під’єднати фотоапарат до телевізора Sony, сумісного з режимом Video A, за допомогою кабелю HDMI, телевізор автоматично встановить якість зображення, що підходить для фотознімків. Коли телевізор встановлено в режим Відео, автоматично налаштовуються оптимальні параметри якості для відео.

- Під час відтворення відеофайлів «AVCHD вид» радимо в режимі [Режим перегляду] встановити значення [Перегл. AVCHD].

- Відеофайли «AVCHD вид» це:

DSC-TX10: відео формату AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записані за наданого параметру [Формат відео] значення [AVCHD 50i/50p] або [AVCHD 60i/60p]. [Додатково]

- Детальніше див. інструкцію з користування телевізора.

Примітки

- Зображення, зняті з роздільною здатністю [VGA], у форматі високої чіткості відтворити неможливо.

- Надайте параметру [Розд. здатн. HDMI] значення [Авто], [1080p] або [1080i] у MENU (Налаштування) (Основні налаштування). (DSC-TX100 / TX100V)

- [Сигнал] отримує фіксоване значення [Затвор].

- Не під’єднуйте фотоапарат до обладнання, яке слід підключати, використовуючи обидва вихідні роз’єми. Якщо фотоапарат і телевізор з’єднати за допомогою вихідних роз’ємів, відео або звук не відтворюватимуться. Таке з’єднання також може стати причиною виникнення проблем в роботі фотоапарата та/або під’єднаного обладнання.

- Із певними телевізорами високої чіткості цей фотоапарат може не працювати належним чином. Наприклад, перегляд відео чи прослуховування звуку на телевізорі високої чіткості може бути недоступним.

- Використовуйте кабель HDMI із логотипом HDMI.

- Відеозйомка може автоматично зупинитися для захисту фотоапарата після певного періоду, якщо відеозйомка виконується фотоапаратом, під’єднаним до телевізора кабелем HDMI (продається окремо).

Пов’язані розділи
Перегляд тривимірних зображень на екрані 3D-телевізора
Нагору