Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Формат відео

## Формат відео

Фотоапарат передбачає можливість вибору формату відеозйомки.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Формат відео] потрібний режим

#### DSC-TX10

| AVCHD | Зйомка відео виконується у форматі AVCHD. Встановлює формат запису на AVCHD, який передбачає якісне відтворення відео на телевізорі високої чіткості. Створювати диски Blu-ray, AVCHD та DVD-Video можна за допомогою прикладної програми «PMB», що додається. При цьому, відеодиски AVCHD неможливо створити з відео, записаного у форматі [AVC HD 24M (FX)]. Збережіть зображення на дисках Blu-ray.
| MP4 | Зйомка відео виконується у форматі MP4 (AVC). Встановлює формат запису на MP4, що підходить для завантаження в Інтернет або надсилання електронною поштою. Створення будь-яких дисків із відеоматеріалів MP4, навіть за допомогою прикладної програми «PMB», що додається, неможливе.

#### DSC-TX100 / TX100V

| AVCHD 60i/60p / AVCHD 50i/50p | Встановлює метод запису [AVCHD 60i/60p] (для пристроїв, що підтримують формат 1080 60i) або [AVCHD 50i/50p] (для пристроїв, що підтримують формат 1080 50i), який підходить для перегляду плавних відеозображень з високою чіткістю на телевізорі. Створювати диски Blu-ray, AVCHD та DVD-Video можна за допомогою прикладної програми «PMB», що додається. При цьому відеофрагменти, записані за обраного в режимі відео значення [AVC HD 28M (PS)], неможливо зберегти на диску, спершу не змінивши вихідну якість. Перетворіть відеофрагмент за допомогою «PMB» та збережіть його на диску. Відеофрагменти, записані за наданого режиму відео значення [AVC HD 24M (FX)], неможливо зберегти на диску DVD або на диску AVCHD. Збережіть їх на диску Blu-ray.
| MP4 | Зйомка відео виконується у форматі MP4 (AVC). Встановлює формат запису на MP4, що підходить для завантаження в Інтернет або надсилання електронною поштою. Створення будь-яких дисків із відеоматеріалів MP4, навіть за допомогою прикладної програми «PMB», що додається, неможливе.

Пов’язані розділи
Формат AVCHD
Нагору