Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Цифр. масштабув.

## Цифр. масштабув.

Загальне масштабування за використання функції інтелектуального масштабування (з урахуванням чотирикратного (4×) оптичного масштабування)
Здійснюється вибір режиму цифрового масштабування. Фотоапарат забезпечує чотирикратне (4×) масштабування зображення за допомогою оптичних засобів. Якщо рівень масштабування перевищує допустимий діапазон наближення, фотоапарат використовує функцію розумного або точного цифрового масштабування.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Цифр. масштабув.] потрібний режим

| Інтелект. () | Виконує цифрове масштабування зображення в межах діапазону, у якому зображення не спотворюється, відповідно до розміру зображення (інтелектуальне масштабування).
| Точність () | Збільшення зображень усіх розмірів із загальним коефіцієнтом прибл. 16×, враховуючи чотирикратне (4×) оптичне масштабування. Пам’ятайте, що в разі перевищення діапазону оптичного масштабування якість зображення погіршується (точне цифрове наближення).
| Вимк. | Цифрове масштабування не використовується.

Примітки

- Функція цифрового масштабування недоступна за таких умов:

- у режимі панорамної зйомки;

- у режимі іПанорамна зйомка під водою (DSC-TX10);

- у режимі Супер авторегулюв;

- у режимі Розмитість фону;

- у режимі 3D-зйомки;

- якщо в розділі Вибір сцени обрано (HDR-корекція контр. св.);

- якщо активовано режим зйомки посмішки;

- якщо параметр [Автоспуск] має значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

- Функція інтелектуального масштабування недоступна, якщо встановлено розмір зображення [16M] або [16:9(12M)].

- Функція інтелектуального масштабування недоступна у режимі відеозапису.

- Функція розпізнавання обличчя недоступна під час використання цифрового масштабування.

### Загальне масштабування за використання функції інтелектуального масштабування (з урахуванням чотирикратного (4×) оптичного масштабування)

Підтримувана кратність масштабування відрізняється залежно від розміру зображення.

Розмір | Максимальний коефіцієнт масштабування
10M | Прибл. 5,1×
5M | Прибл. 7,1×
VGA | Прибл. 28×
16:9(2M) | Прибл. 9,6×

Нагору