Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Батарея і живлення

## Батарея і живлення

Неможливо вставити у фотоапарат батарею.

- Упевніться, що батарея встановлюється в належному напрямку, і вставляйте її, доки важіль виштовхування не буде заблокований.

Фотоапарат не вмикається.

- Після того як батарею було встановлено у фотоапарат, може знадобитися деякий час для подачі живлення.

- Перевірте, чи правильно встановлено батарею.

- Батарея розряджена. Зарядіть батарею.

- Контакти батареї брудні. Обережно усуньте забруднення за допомогою м’якої ганчірки.

- Тип батареї повинен бути NP-BN1.

Живлення раптово вимикається.

- З метою захисту, залежно від температури фотоапарата й батареї, живлення може вимкнутися автоматично. У такому випадку перед вимкненням фотоапарата на екрані відобразиться повідомлення.

- Якщо для параметра [Економія живл.] встановлено значення [Стандартний] або [Stamina], і фотоапарат з увімкненим живленням не виконує жодних операцій протягом певного проміжку часу, він автоматично вимкнеться для запобігання зайвому споживанню заряду батареї. Увімкніть фотоапарат ще раз.

- Якщо фотоапарат з увімкненим живленням та за наданого параметру [Економія живл.] значення [Вимк.], або з’єднаний з електричною розеткою адаптером змінного струму, не використовується впродовж визначеного часу, екран автоматично тьмянішає, попереджаючи власне вигорання. Аби знову вивести зображення на екран, торкніть екран. (DSC-TX100 / TX100V)

На індикаторі неправильно відображається залишковий заряд батареї.

- Це трапляється, якщо фотоапарат використовується в умовах дуже високої або дуже низької температури.

- Залишковий заряд батареї на індикаторі відрізняється від фактичного. Для коригування індикації заряду повністю розрядіть, а тоді зарядіть батарею. Правильність індикації залишкового заряду залежить від певних умов.

- З часом та внаслідок частого використання ємність батареї потроху зменшується. Якщо тривалість роботи від батареї суттєво зменшилася, можливо, варто замінити її на нову.

Світловий індикатор живлення/заряджання блимає під час заряджання акумулятора.

- Тип батареї повинен бути NP-BN1.

- Індикатор живлення/заряджання фотоапарата блимає нерівномірно в тому випадку, якщо батарея не використовувалася тривалий час. Вилучить акумулятор із фотоапарата та повторно вставте його.

- Детальну інформацію див. у розділі «Акумулятор» [Додатково].

Акумулятор не заряджений, навіть після того, як світловий індикатор живлення/заряджання згас, і заряджання завершене.

- Це трапляється, якщо акумулятор заряджається в умовах дуже високої або дуже низької температури. Заряджайте акумулятор за допустимої температури від 10°C до 30°C.

Нагору