Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налашт. серійної зйомки

## Налашт. серійної зйомки

У разі натиснення й утримування кнопки спуску здійснюється зйомка до 10 зображень поспіль одним пакетом.

1. MENU (Налашт. серійної зйомки) потрібний режим

| (Вимк.) | Виконується запис одного зображення.
| (Висока) | Виконується зйомка до 10 зображень за секунду.
| (Низькошвидкісна) | Виконується зйомка до 2 зображень за секунду.

Примітки

- [Спалах] отримує значення [Вимк.].

- Під час здійснення зйомки за допомогою автоспуску виконується запис серії до 10 зображень.

- Інтервал запису стає довшим залежно від налаштованого розміру зображення.

- Значення [Фокус], [Баланс білого] і [EV] встановлюються для першого знімка й потім використовуються для наступних знімків.

- Якщо зображення записуються у внутрішню пам’ять, розміром зображень фіксовано обирається [VGA].

- Якщо рівень заряду батареї низький, або внутрішня пам’ять чи карта пам’яті цілком заповнені, серійна зйомка припиняється.

- Якщо зйомка виконується з великою витримкою, кількість знімків у серії, відзнятих за одну секунду, може зменшуватися.

- Залежно від вибраного режиму запису деякі функції або пункти MENU можуть бути недоступними. Детальніше читайте в розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору