Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Інформ. про місцезнаходж. (тільки для моделі DSC-TX100V)

## Інформ. про місцезнаходж. (тільки для моделі DSC-TX100V)

Можна перевірити стан тріангуляції GPS. Під час відображення стану тріангуляції GPS налаштування тріангуляції GPS є простим.

1. MENU (Інформ. про місцезнаходж.)

Відображає інформацію щодо тріангуляції на екрані.

#### Про індикатори GPS

Індикатор (A) змінюється відповідно до сили сигналу GPS, коли функцію GPS увімкнено.

Індикатори GPS | Стан тріангуляції | Стан прийому GPS
Індикатор відсутній | Вимк. | [Налашт. GPS] надане значення [Вимк.], або сталася помилка.
| Важко виявити сигнал | Фотоапарат не може виявити сигнал GPS, а відтак не може отримати інформацію про місцезнаходження. Використовуйте фотоапарат на відкритій місцевості.
| Пошук | Пошук супутникового сигналу GPS. Для початку тріангуляції може знадобитися кілька хвилин.
| Виконується тріангуляція | Під час тріангуляції GPS відображається широта / довгота (B).

#### Індикатори даних супутників та визначення положення

Положення супутників та стан прийому орбітальних даних (C) можна перевірити на екрані з інформацією щодо визначення положення. Індикатор визначення положення (D) може відображати до 4 індикаторів із даними щодо супутників-стану прийому.
Колір індикатора супутників і індикатора визначення положення змінюється у відповідності до стану визначення положення. Індикатор зеленого кольору вказує на те, що фотоапарат здійснює тріангуляцію.
Примітки

- Якщо сигнал GPS можна отримати з декількох супутників, у відповідності до ситуації, реєстрація та відображення вірного напрямку зйомки, а також реєстрація часу можуть бути неможливими.

- Пошук супутника або тріангуляція можуть бути невдалими, якщо ваші пальці знаходяться на приймачі GPS.

Пов’язані розділи
Налашт. GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)
GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)
Нагору