Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Forholdsregler/Om dette kamera > Antal stillbilleder og optagetid for film > Optagetid for film

## Optagetid for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.
(h (timer), m (minutter))

Kvalitet/Format | Intern hukommelse | Hukommelseskort formateret med dette kamera
Ca. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 45 m) | 7 h 20 m (5 h 30 m)
MP4 12M |  | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M |  | 1 h 10 m | 2 h 20 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

Tallet i ( ) er den mindste optagetid.

- Kontinuerlig optagelse kan foretages i cirka 29 minutter på én gang. Den maksimale størrelse på en filmfil i MP4-format er op til ca. 2 GB.

Bemærk

- Optagetiden for film varierer, da kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit-Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen.
  Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen.
  Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.

Tilbage til top