Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > EV

## EV

Sie können die Belichtung manuell in 1/3-EV-Stufen innerhalb eines Bereichs von–2,0 EV bis +2,0 EV einstellen.

1. MENU (EV)

Je nach dem Aufnahmemodus erfolgt diese Einstellung mit den Schaltflächen, die auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt werden.

1. Berühren Sie / zum Einstellen der Belichtung [OK].

Sie können die Belichtung auch einstellen, indem Sie des Einstellbalkens berühren und nach rechts oder links ziehen.
Einstellen der Belichtung für besser aussehende Bilder
A: Überbelichtung (zu viel Licht)
B: Korrekte Belichtung
C: Unterbelichtung (zu wenig Licht)

- Falls das aufgenommene Bild überbelichtet ist, stellen Sie [EV] auf die Minus-Seite ein.

- Falls das aufgenommene Bild unterbelichtet ist, stellen Sie [EV] auf die Plus-Seite ein.

Hinweis

- Wenn Sie ein Motiv unter sehr hellen oder dunklen Bedingungen aufnehmen oder den Blitz benutzen, ist die Belichtungseinstellung eventuell unwirksam.

Verwandtes Thema
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben