Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Solución de problemas > Batería y alimentación

## Batería y alimentación

Resulta imposible insertar la batería en la cámara.

- Asegúrese de que la dirección de la batería es correcta, e insértela hasta que la palanca de expulsión de la batería quede bloqueada.

Resulta imposible encender la cámara.

- Después de insertar la batería en la cámara, es posible que la cámara tarde unos momentos en responder.

- Asegúrese de que la batería está insertada correctamente.

- La batería se descargará por si sola aunque no la utilice. Cargue la batería antes de utilizarla.

- Compruebe que el tipo de batería es NP-BN o NP-BN1.

La alimentación se desconecta súbitamente.

- Dependiendo de la temperatura de la cámara y de la batería, es posible que la alimentación se desconecte automáticamente para proteger la cámara. En este caso, se visualizará un mensaje en la pantalla antes de que se desconecte la alimentación.

- Si no utiliza la cámara durante un cierto periodo de tiempo mientras está conectada la alimentación y [Ahorro de energía] está ajustado a [Estándar] o [Estamina], la cámara se apagará automáticamente para evitar que se agote la batería. Encienda la cámara otra vez.

El indicador de carga restante es incorrecto.

- Esto ocurre cuando utiliza la cámara en un lugar muy cálido o frío.

- La capacidad de la batería disminuye a medida que pasa el tiempo y con el uso repetido. Si el tiempo de utilización entre cargas disminuye de forma significativa, es probable que sea hora de reemplazarla con una nueva.

La lámpara de alimentación/carga de la cámara parpadea mientras se carga la batería.

- Compruebe que el tipo de batería es NP-BN o NP-BN1.

- La lámpara de alimentación/carga de la cámara parpadeará de forma infrecuente cuando utilice una batería que no ha sido utilizada durante largo tiempo. En tales casos, extraiga la batería de la cámara y vuelva a insertarla.

- Para más detalles, consulte “Batería”. [Detalles]

La batería no está cargada aunque la lámpara de alimentación/carga se apaga y finaliza la carga.

- Esto ocurre cuando carga la batería en un lugar muy cálido o muy frío. Cargue la batería con el rango de temperatura de carga apropiado de entre 10 °C a 30 °C

Volver al principio