Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Calidad de película/Tamaño película

## Calidad de película/Tamaño película

Cuanto más grande sea el tamaño de la imagen de película, más alta será la calidad de imagen. Cuanto mayor sea la cantidad de datos usados por s (segundo) (velocidad de bits promedio), más alta será la calidad de imagen.
Seleccione un formato de grabación de película tocando MENU (Ajustes) (Ajustes de Toma) [Formato de película] en modo de toma. [Detalles]
Puede ajustar [Calidad de película] en formato AVCHD, y ajustar [Tamaño película] en formato MP4.

#### Calidad de película (formato de grabación: AVCHD)

1. MENU (Calidad de película) modo deseado

Ajuste utilizando los botones visualizados en la parte izquierda de la pantalla dependiendo del modo Grabación.
Las películas tomadas con esta cámara se graban en formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/s (segundo) (dispositivos compatibles con 1080 60i) o 50 campos/s (segundo) (dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo entrelazado, con audio Dolby Digital.

| Calidad película | Velocidad de bits promedio | Descripción
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (60i/50i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Toma en una calidad de imagen alta de tamaño 1 920×1 080 (60i/50i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Toma en una calidad de imagen estándar de tamaño 1 440×1 080 (60i/50i).

#### Tamaño película (formato de grabación: MP4)

1. MENU (Tamaño película) tamaño deseado

Ajuste utilizando los botones visualizados en la parte izquierda de la pantalla dependiendo del modo Grabación.
Las películas tomadas con esta cámara se graban en formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o aproximadamente 25 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio AAC, formato mp4.

| Tamaño de imagen de película | Velocidad de bits promedio | Descripción
| MP4 12M | 12 Mbps | Toma en tamaño 1 440×1 080
| MP4 6M | 6 Mbps | Toma en tamaño 1 280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Toma en tamaño VGA

Notas

- Cuando se selecciona el tamaño de imagen [MP4 3M], se obtiene una imagen de telefoto.

- Cuando cree discos AVCHD de películas grabadas en [AVC HD 24M (FX)], llevará tiempo porque deberá convertirse la calidad de imagen. Para guardar películas [AVC HD 24M (FX)] sin convertir la calidad de imagen, utilice discos Blu-ray.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio