Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Reconocimiento de escena

## Reconocimiento de escena

Modo avanzado
La cámara detecta automáticamente las condiciones de toma, y después toma la imagen. Cuando se detecta un movimiento, la sensibilidad ISO aumenta de acuerdo con el movimiento para reducir el desenfoque del motivo. Cuando la camera está ajustada al modo Automático inteligente, puede seleccionar el modo [Avanzado], en el que la cámara toma dos imágenes automáticamente.
En Reconocimiento de escena, la posición de un icono visualizado en la pantalla será diferente dependiendo de si la cámara reconoce una escena o condición. Si la cámara reconoce una escena, los iconos y guías tales como (Retrato), (Infante), (Retrato nocturno), (Escena nocturna), (Retrato Contraluz), (Contraluz), (Paisaje), (Macro), (Enfoque de cerca), (Luz puntual) o (Poca luz) se visualizan en la primera línea. Si la cámara reconoce una condición, los iconos tales como (Trípode) o (Movimiento) se visualizan en la segunda línea. Es posible que la cámara reconozca la escena y la condición, o sólo una.

1. (Modo Grabación) (Inteligente Auto)

1. MENU (Reconocimiento de escena) modo deseado

| (Auto) | Cuando la cámara reconozca la escena, cambiará a los ajustes óptimos y tomará la imagen.
| (Avanzado) | Cuando la cámara reconozca la escena, cambiará a los ajustes óptimos. Cuando la cámara reconozca (Escena nocturna), (Retrato nocturno), (Contraluz) o (Retrato Contraluz), cambiará automáticamente los ajustes y tomará otra imagen. Cuando tome 2 imágenes consecutivamente, la marca + del icono se pondrá verde. Cuando se toman dos fotogramas, las dos imágenes se visualizan una al lado de la otra inmediatamente después de la toma. Cuando se visualice [Reducc ojos cerrados], se tomarán 2 imágenes automáticamente y se seleccionará automáticamente la imagen con los ojos abiertos. [Detalles]

Notas

- La función Reconocimiento de escena no responderá cuando tome imágenes utilizando funciones de zoom distintas del zoom óptico.

- (Retrato), (Infante), (Retrato nocturno) o (Retrato Contraluz) no se reconocen en modo de enfoque seguido.

- Los ajustes de flash disponibles son [Auto] y [Desactivar].

- Estas escenas podrán no ser reconocidas dependiendo de la situación.

- Si el entorno causa vibraciones que se transfieren a la cámara cuando se reconocen las condiciones de (Trípode) y (Escena nocturna) al mismo tiempo, es posible que las condiciones de (Trípode) no sean reconocidas.

- Algunas veces se obtendrá una obturación lenta cuando una escena sea reconocida como (Trípode) y (Escena nocturna) al mismo tiempo. Mantenga la cámara quieta durante la toma.

### Modo avanzado

En modo [Avanzado], la cámara toma dos imágenes consecutivamente con los ajustes variando de la forma siguiente cuando reconoce escenas (Escena nocturna), (Retrato nocturno), (Contraluz) o (Retrato Contraluz), que tienden a desenfocarse. Puede seleccionar la imagen que desee entre las dos imágenes tomadas.

| Primera imagen* | Segunda imagen
| Toma en Sinc lenta | Toma aumentando la sensibilidad y reduciendo el movimiento
| Toma en Sinc lenta con la cara que el flash destella como guía | Toma aumentando la sensibilidad con la cara como guía y reduciendo el movimiento
| Toma en Sinc lenta | Toma con velocidad de obturación aun más lenta sin aumentar la sensibilidad
| Toma con el flash | Toma con el brillo y el contraste de fondo ajustados
| Toma con la cara que el flash destella como guía | Toma con el brillo y el contraste de la cara y el fondo ajustados

* Cuando [Flash] está ajustado a [Auto].
¿Qué es la función Reducción de ojos cerrados?
Cuando está ajustada a [Avanzado], la cámara toma automáticamente dos imágenes consecutivamente* cuando reconoce (Retrato) o (Infante). La cámara seleccionará, visualizará y grabará la imagen cuyos ojos no parpadean automáticamente. Si los ojos están cerrados en ambas imágenes, se visualizará el mensaje “Ojos cerrados detectados”.
* excepto cuando el flash destella/cuando la velocidad de obturación es lenta.
Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio