Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Ajustes de Toma > Iluminador AF

## Iluminador AF

El iluminador AF suministra luz de relleno para enfocar más fácilmente un motivo en entornos oscuros.
El iluminador AF emite luz roja permitiendo a la cámara enfocar fácilmente cuando se pulsa el botón del disparador hasta la mitad, hasta que se bloquea el enfoque.
En ese momento aparece el indicador .

1. Ajuste la cámara al modo de toma de imagen.

1. MENU (Ajustes) (Ajustes de Toma) [Iluminador AF] modo deseado

| Auto | Utiliza/No utiliza el iluminador AF.
| Desactivar

Notas

- El enfoque se logrará siempre y cuando la luz del iluminador AF llegue al motivo, independientemente de si la luz no logra alcanzar el centro del motivo.

- No se puede utilizar el iluminador AF en las siguientes situaciones:

- En modo película

- En [iBarrido panorámico]

- En [iBarrido panorámico submarino]

- Cuando está seleccionado el modo (Paisaje), (Escena nocturna), (Mascota), (Fuegos artificiales) o (Obturador rápido) en Selección escena.

- Cuando [Contador automát.] está ajustado a [Autorretrato Una persona] o [Autorretrato Dos personas].

- Cuando utilice el iluminador AF, el cuadro del visor de rango AF normal estará inhabilitado y se visualizará un cuadro del visor de rango AF nuevo mediante una línea de puntos. El AF funciona con prioridad sobre motivos situados cerca del centro del cuadro.

- El iluminador AF emite luz muy brillante. Aunque no hay riesgos para la salud, no mire directamente al emisor del iluminador AF a corta distancia.

Volver al principio