Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Enfoque

## Enfoque

Enfoque de motivos cerca del borde de la pantalla
Puede cambiar el método de enfoque. Utilice el menú cuando resulte difícil obtener el enfoque adecuado en el modo de enfoque automático.
AF significa “Enfoque automático”, una función que ajusta el enfoque automáticamente.
Aparece en la pantalla el cuadro del visor de rango AF seleccionado.

1. MENU (Enfoque) modo deseado

Dependiendo del modo de toma, esto se ajusta utilizando los botones visualizados en el lado izquierdo de la pantalla.

| (Multi AF) | Enfoca un motivo en todos los rangos del cuadro del visor automáticamente. Cuando pulse el botón del disparador hasta la mitad en modo de toma de imagen fija, se visualizará un cuadro verde alrededor del área que está enfocada. Cuando la función Detección de cara está activada, el AF funciona con prioridad en caras. Cuando Selección escena está ajustado a (Submarino), la operación del enfoque se ajusta a toma submarina. Cuando se logra enfocar pulsando el botón del disparador hasta la mitad, se visualiza un cuadro grande en verde.
| (AF centro) | Enfoca un motivo del centro del cuadro del visor automáticamente. Utilizándolo con la función de bloqueo AF, podrá componer la imagen de la forma que quiera.
| (AF puntual) | Enfoca un motivo muy pequeño o un área reducida automáticamente. Utilizándolo con la función de bloqueo AF, podrá componer la imagen de la forma que quiera. Sujete la cámara sin moverla para no desalinear el motivo y el cuadro del visor de rango AF.

Notas

- Cuando utilice las funciones siguientes, el cuadro del visor de rango AF se inhabilitará y aparecerá una línea de puntos en su lugar. En este caso, la cámara responderá enfocando los motivos que se encuentran en el centro de la pantalla.

- Funciones de zoom distintas del zoom óptico

- Iluminador AF

- Si el enfoque seguido está activado, la cámara enfocará con prioridad al motivo que se va a seguir.

Elección rápida del motivo prioritario
Al tocar la pantalla se muestra un cuadro, y después pulsando el botón del disparador hasta la mitad se enfoca el cuadro. Toque para cancelar el enfoque.

### Enfoque de motivos cerca del borde de la pantalla

Si el motivo está fuera de enfoque, haga lo siguiente:

1. Recomponga la toma de forma que el motivo esté centrado en el visor de rango AF (A), y pulse el botón del disparador hasta la mitad para enfocar el motivo (Bloqueo AF).

1. Cuando el indicador de bloqueo AE/AF (B) deje de parpadear y se mantenga encendido, vuelva a la toma completamente compuesta, y pulse el botón del disparador a fondo.

- Siempre y cuando no pulse el botón del disparador a fondo, podrá reintentar el procedimiento tantas veces como sea necesario.

Tema relacionado
Enfoque seguido
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio