Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Izoštravanje

## Izoštravanje

Izoštravanje na objektima uz rub kadra
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno oštru sliku, upotrijebite izbornik.
AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje.
Na zaslonu se prikazuje odabrani okvir AF tražila.

1. MENU (Izoštravanje) željeni način

Ovisno o načinu snimanja, tipke ovih opcija bit će prikazane na lijevoj strani zaslona.

| (Višestruki AF) | Automatski izoštrava sve dijelove slike unutar okvira tražila. Prilikom snimanja fotografija, kad se okidač pritisne dopola, pojavi se zeleni okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike. Kad je aktivna funkcija detekcije lica, prednost kod automatskog izoštravanja imaju lica. Kad je odabir scene podešen na (Podvodno), izoštravanje je prilagođeno podvodnim uvjetima snimanja. Kad je slika izoštrena pritiskom dopola na gumb okidača veliki okvir promijenit će boju u zelenu.
| (Središnji AF) | Automatski izoštrava središnji dio slike u okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom blokade AF omogućuje kadriranje slike po želji.
| (Spot AF) | Automatski izoštrava na objektima i površinama malih dimenzija. U kombinaciji s funkcijom blokade AF omogućuje kadriranje slike po želji. Kako objekt ne bi izišao iz okvira AF tražila, fotoaparat mora biti potpuno stabilan.

Napomene

- Kad koristite sljedeće funkcije okvir AF tražila nestaje i na njegovom mjestu se pojavljuje isprekidana crta. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u središtu kadra.

- Funkcije zuma osim optičkog zuma

- AF osvjetljivač

- Ako je aktivirano praćenje fokusa, fotoaparat izoštrava s prioritetom na objekt kojeg se prati.

Brzo biranje objekta s prednošću
Dodirom objekta na zaslonu prikazat će se kadar, pritiskom na okidač dopola kadar će se izoštriti. Dodirnite za poništenje izoštravanja.

### Izoštravanje na objektima uz rub kadra

Ako objekt nije oštar, postupite na sljedeći način:

1. Kadrirajte sliku tako da objekt bude u središtu okvira AF tražila (A) i pritisnite okidač dopola kako biste izoštrili na njemu (AF blokada).

1. Kad indikator blokade AE/AF (B) prestane treperiti i neprekinuto zasvijetli, vratite se na kadriranu sliku i pritisnite okidač dokraja.

- Sve dok dokraja ne pritisnete okidač, postupak možete ponoviti koliko god puta želite.

Povezana tema
Praćenje fokusa
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh