Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Postavke nepr. snimanja

## Postavke nepr. snimanja

Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova u jednom mahu.

1. MENU (Postavke nepr. snimanja) željeni mod

| (Isključeno) | Snima jednu sliku.
| (Visoka) | Snima od 2 do maksimalno 10 uzastopnih slika.
| (Niska)

Napomene

- [Bljeskalica] je postavljena na [Isključeno].

- Pri snimanju sa samookidačem snima se niz od najviše 10 slika.

- Vrijeme snimanja se povećava s povećanjem veličine slike.

- [Izoštravanje], [Balans bijele boje] i [EV] podešavaju se za prvu sliku, a te se postavke koriste i za ostale slike.

- Kad se [Postavke nepr. snimanja] podesi na [Visoka] ili [Niska], za ISO brzinu može se odabrati do ISO800.

- Prilikom snimanja u internu memoriju, veličina slike bit će podešena na [VGA].

- Kad baterija oslabi ili kad se unutarnja memorija ili memorijska kartica napuni, brzo snimanje će prestati.

- Kad je vrijeme ekspozicije veliko, učestalost okidanja kod snimanja brzih slika može biti smanjena.

Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh