Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Autoscatto

## Autoscatto

Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

1. (Autoscatto) modo desiderato

Se il tasto non si visualizza sul lato sinistro dello schermo, toccare MENU.

| (Spento) | Non usa l’autoscatto.
| (10 sec) | Imposta l’autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e un segnale acustico suona finché l’otturatore funziona. Per annullare, toccare .
| (2 sec) | Imposta l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi.
| (Autoritratto una persona) | Imposta l’autoscatto sull’autoscatto per ritratto. Quando la fotocamera rileva il numero specificato di visi, un segnale acustico suona e l’otturatore funziona dopo 2 secondi.
| (Autoritratto due persone)

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se le mani o il corpo si muovono tenendo la fotocamera e premendo il pulsante di scatto, si verifica la “Vibrazione della fotocamera”.
La vibrazione della fotocamera si verifica frequentemente nelle condizioni di luce bassa o di velocità lenta dell’otturatore, come quelle presenti nel modo (Ritratto notturno) o (Scena notturna).
Per ridurre la vibrazione della fotocamera, impostare l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e puntare le braccia contro i fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

### Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

Puntare l’obiettivo verso se stessi in modo che il numero selezionato di visi venga riflesso nello schermo. L’otturatore entra in funzione automaticamente. Non muovere la fotocamera dopo che il segnale acustico suona.

- È anche possibile riprendere un’immagine premendo il pulsante di scatto durante questa operazione.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio