Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Impostazioni Ripresa > Illuminat. AF

## Illuminat. AF

L’illuminatore AF fornisce luce di riempimento per mettere a fuoco più facilmente un soggetto che si trova in un ambiente buio.
L’illuminatore AF emette la luce rossa consentendo alla fotocamera di mettere a fuoco facilmente quando il pulsante di scatto viene premuto parzialmente, finché la messa a fuoco è bloccata.
A questo punto appare l’indicatore .

1. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni Ripresa) [Illuminat. AF] modo desiderato

| Autom. | Usa/non usa l’illuminatore AF.
| Spento

Note

- La messa a fuoco viene ottenuta a condizione che la luce dell’illuminatore AF raggiunga il soggetto, indipendentemente dal fatto che la luce riesca a raggiungere o meno il centro del soggetto.

- Non è possibile usare l’illuminatore AF nelle seguenti situazioni:

- Nel Modo filmato

- In [i-Panorama in movimento]

- In [i-Panorama in mov. sott’acqua]

- Quando il modo (Panorama), (Scena notturna), (Animali), (Fuochi artif.) o (Ott. alta vel.) è selezionato in Selezione scena.

- Quando [Autoscatto] è impostato su [Autoritratto una persona] o [Autoritratto due persone].

- Quando si usa l’illuminatore AF, il quadro del telemetro AF normale è disabilitato e ne viene visualizzato uno nuovo con una linea tratteggiata. Il modo AF funziona con priorità sui soggetti che si trovano vicino al centro del quadro.

- L’illuminatore AF emette luce molto luminosa. Anche se non c’è pericolo per la salute, non guardare direttamente nell’emettitore dell’illuminatore AF a distanza ravvicinata.

Torna all’inizio