Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di fermi immagine > Zoom (Fermi immagine)

## Zoom (Fermi immagine)

Zoom disponibile
Scala dello zoom
Ingrandisce le immagini con la leva W/T (zoom) quando si riprende. La funzione di zoom ottico della fotocamera può ingrandire le immagini fino a 4×.
Lo zoom ottico consente di ingrandire un’immagine senza peggiorare la sua qualità originale.

1. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

1. Far scorrere la leva W/T (zoom).

Far scorrere la leva sul lato T per zumare o sul lato W per zumare all’indietro.
Nota

- Lo zoom è bloccato sul lato W per riprendere nelle seguenti situazioni:

- In [i-Panorama in movimento]

- In [Panorama in movimento 3D]

- In [Ang. multiplo in movimento]

- In [i-Panorama in mov. sott’acqua]

- Nel modo di messa a fuoco ravvicinata

### Zoom disponibile

È possibile combinare certe impostazioni dello zoom per zumare con ingrandimento elevato. L’icona sullo schermo cambia secondo lo zoom usato.

1. Zoom con la qualità dell’immagine originale

(È possibile riprendere i fermi immagine senza peggiorare la qualità dell’immagine originale anche se la scala dello zoom ottico supera l’ingrandimento 4×.)

1. () [Zoom Immag.nitida]:

Zoom con qualità dell’immagine simile a quella originale [Dettagli]

1. () [Zoom digitale]:

Inferiore alla qualità dell’immagine originale [Dettagli]

| Operazione | Impostazioni | Barra dello zoom
A | Solo uso dello zoom ottico | [Dim. fermo imm.]: [16M] [Zoom Immag.nitida]: [Spento] [Zoom digitale]: [Spento] |
B | Zumata delle immagini senza peggioramento | [Dim. fermo imm.]: diversa da [16M] [Zoom Immag.nitida]: [Spento] [Zoom digitale]: [Spento] |
C | Ripresa di immagini nitide usando [Zoom Immag.nitida] (simile alla qualità dell’immagine originale) | [Zoom Immag.nitida]: [Acceso] [Zoom digitale]: [Spento] |
D | Zumata nel campo massimo dello zoom | [Zoom Immag.nitida]: [Acceso] [Zoom digitale]: [Acceso] [Zoom Immag.nitida] potrebbe non essere disponibile per alcune impostazioni. [Dettagli] | Quando [Zoom Immag.nitida] non è disponibile

### Scala dello zoom

Le scale dello zoom supportate sono diverse a seconda delle impostazioni o della dimensione dell’immagine. La seguente tabella riassume le scale dello zoom quando [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale] sono impostati su [Acceso].

Dimensione dell’immagine | Operazione
A: Lo zoom ottico | B: Zoom secondo il raggio d’azione senza deterioramento (incluso lo zoom ottico 4×) | C: Zoom con [Zoom Immag.nitida] [Acceso] | D: Zoom con la scala massima dello zoom*1
16M | 4× | 4× | 8× | 16×
10M | 4× | 5,1× | 10× | 20×
5M | 4× | 7,1× | 14× | 28×
VGA | 4× | 28× | 57× | 57×*2
16:9(12M) | 4× | 4× | 8× | 16×
16:9(2M) | 4× | 9,6× | 19× | 38×

*1 La scala massima dello zoom è l’ingrandimento totale dello zoom che si può ottenere quando la scala dello zoom senza peggioramento (incluso lo zoom ottico 4×), [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale] vengono usati in combinazione. La scala massima dello zoom varia a seconda delle impostazioni. La scala massima dello zoom per l’impostazione predefinita è uguale a quando [Zoom Immag.nitida] è [Acceso]. [Dettagli]
*2 Quando [Dim. fermo imm.] è impostata su [VGA], [Zoom digitale] è limitato; la scala massima dello zoom è 57×.
Note

- L’impostazione predefinita per [Zoom Immag.nitida] è [Acceso].

- L’impostazione predefinita per [Zoom digitale] è [Spento]. Impostare [Zoom digitale] su [Acceso] per ingrandire le immagini anche se si ha un peggioramento. [Dettagli]

- L’impostazione predefinita per [Dim. fermo imm.] è [16M]. Per cambiare la scala dello zoom, cambiare [Dim. fermo imm.]. [Dettagli]

- Le funzioni dello zoom diverse dallo zoom ottico non sono disponibili quando si riprende nelle seguenti situazioni:

- In [i-Panorama in movimento]

- In [Effetto immagine]

- In [Sfocatura sfondo]

- Quando la funzione dell’Otturatore sorriso è attivata.

- Quando [Autoscatto] è impostato su [Autoritratto una persona] o [Autoritratto due persone].

- Quando il modo (Correz. di controluce HDR) è selezionato in Selezione scena.

- La funzione di Rilevamento visi non è operativa quando si usa lo zoom diverso dallo zoom ottico.

Torna all’inizio