Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Soluzione dei problemi > Soluzione dei problemi > Pacco batteria e alimentazione

## Pacco batteria e alimentazione

Non è possibile inserire il pacco batteria nella fotocamera.

- Accertarsi che la direzione del pacco batteria sia corretta ed inserirlo finché la leva di espulsione della batteria è bloccata.

Non è possibile accendere la fotocamera.

- Dopo aver inserito il pacco batteria nella fotocamera, potrebbe volerci un pò di tempo prima che la fotocamera venga alimentata.

- Accertarsi che il pacco batteria sia inserito correttamente.

- Il pacco batteria si scarica da solo anche se non viene usato. Caricare il pacco batteria prima dell’uso.

- Controllare che il tipo di pacco batteria sia NP-BN o NP-BN1.

Improvvisamente la fotocamera si spegne.

- A seconda della fotocamera e della temperatura della batteria, l’alimentazione potrebbe disattivarsi automaticamente per proteggere la fotocamera. In questo caso, un messaggio si visualizza sullo schermo prima che la fotocamera si spenga.

- Se non si usa la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa e [Risparmio energia] è impostato su [Standard] o [Resistenza] la fotocamera si spegne automaticamente per evitare il consumo del pacco batteria. Riaccendere la fotocamera.

L’indicatore di carica rimanente è sbagliato.

- Ciò viene causato quando si usa la fotocamera in un luogo molto caldo o freddo.

- La capacità del pacco batteria diminuisce con il passar del tempo e con l’uso ripetuto. Se il tempo operativo diminuito tra le cariche diventa significativo, probabilmente è ora di sostituirlo con un altro nuovo.

La spia di alimentazione/carica della fotocamera lampeggia durante la carica del pacco batteria.

- Controllare che il tipo di pacco batteria sia NP-BN o NP-BN1.

- La spia di alimentazione/carica della fotocamera lampeggia in modo infrequente quando si usa un pacco batteria che non è stato usato per molto tempo. In tali casi, rimuovere il pacco batteria dalla fotocamera e reinserirlo.

- Per i dettagli, vedere “Batteria”. [Dettagli]

Il pacco batteria non è carico anche se la spia di alimentazione/carica si spegne e la carica è terminata.

- Ciò accade quando si carica il pacco batteria in un luogo molto caldo o freddo. Caricare il pacco batteria entro il campo appropriato di temperatura per la carica tra 10 °C e 30 °C.

Torna all’inizio