Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
De plaats van de afgebeelde pictogrammen kan verschillen afhankelijk van de opnamefunctie.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Indicator | Betekenis
0:12 | Opnametijd (min:sec)
OPNEMEN Standby | Standby/opnemen van bewegende beelden
| Bewegende-beeldenopnamefunctie
| Pictogram van scèneherkenning
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| Scèneherkenning
| Overlay-effect
| Dichte-ogenvermindering
| Oververhittingswaarschuwing
| Trillingswaarschuwing
| Witbalans
| Burst-opname-interval
| Lichtmeetfunctie
| Gezichtsherkenning
| Onscherp-effect
| Zachte-huideffect
| HDR-schilderij-effect
| Kleurtint
| Geëxtraheerde kleur

Indicator | Betekenis
| Close-scherpstelling
| Vermindering van het rode-ogeneffect
| AE/AF-vergrendelingsindicator
| NR lange-sluitertijd
125 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
ISO400 | ISO-nummer
+2.0EV | Belichtingswaarde
| Indicator van AF-bereikzoekerframe
| Flitsfunctie
| Windgeluidonderdrukking
| Opladen flitser

Indicator | Betekenis
9 | Aantal opneembare beelden (Dual Rec)
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Aanraakscherm ongeldig
1.4 | Zoomvergroting
VASTLEGGEN | Stilstaande beelden importeren
| AF-verlichting
| Opnamemedia (geheugenkaart, intern geheugen)

Indicator | Betekenis
100Min | Opneembare tijd
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| Opnamemap
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat/Beeldkwaliteit
| AF-bereikzoekerframe
| Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie
| Zelfontspanner
| Waarschuwingsindicator voor stilstaand-beeldopname
96 | Aantal opneembare beelden
| Schrijven van datum
| Bestemming
| Aanraakscherm in-/uitschakelen

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Indicator | Betekenis
| Weergavemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
12/12 | Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen in het geselecteerde datumbereik of in de map
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat/Beeldkwaliteit
| Burst-beelden
| Hoofdbeeld van de burst-groep
| Weergavezoom
| Weergavemap
| Databasebestand is vol/Databasebestand-foutmelding
| 3D-beelden
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Oververhittingswaarschuwing
| Vergroten niet mogelijk
| Eye-Fi

Indicator | Betekenis
101-0012 | Map-bestandsnummer
2012-1-1 9:30 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld

Indicator | Betekenis
| TransferJet-instellingen
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Weergavefunctie
| Lichtmeetfunctie
| Flitsfunctie
| Witbalans
+2.0EV | Belichtingswaarde

Indicator | Betekenis
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
ISO400 | ISO-nummer
500 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
| Weergavebalk
| Weergeven
| Weergave met variabele snelheid
00:00:12 | Teller
| Volumeniveau

Terug naar boven