Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Fokus

## Fokus

Fokusere på motiver nær kanten av skjermen
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
AF står for "autofokus", en funksjon som justerer fokus automatisk.
Den valgte AF-avstandssøkerrammen vises på skjermen.

1. MENU (Fokus) ønsket modus

Du angir denne funksjonen ved hjelp av knapper som vises på venstre siden av skjermen, avhengig av hvilken opptaksmodus som er i bruk.

| (Multi-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt det området som er i fokus. Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv, prioriterer AF ansikter. Når (Under vann) er angitt i Scenevalg, er fokusoperasjonen tilpasset fotografering under vann. Når du fokuserer ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, vises en stor, grønn ramme.
| (Senter-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det.
| (Punkt-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv som er svært lite, eller på et smalt område. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det. Hold kameraet i ro slik at motivet ikke havner utenfor rammen for AF-avstandsmåleren.

Merknader

- Når du bruker funksjonene nedenfor, blir rammen for AF-avstandsmåleren deaktivert og erstattes av en stiplet linje. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.

- Andre zoomfunksjoner enn optisk zoom

- AF-lys

- Hvis følgefokus er aktivert, blir motivet som skal følges, prioritert i fokuseringen.

Raskt valg av prioritert motiv
Når du berører skjermen, vises en ramme. Når du deretter trykker lukkerknappen halvveis ned, fokuserer kameraet på motivet i rammen. Berør for å avbryte dette fokusvalget.

### Fokusere på motiver nær kanten av skjermen

Hvis motivet er ute av fokus, gjør du følgende:

1. Komponer bildet på nytt med motivet plassert midt i AF-avstandsmåleren (A). Deretter trykker du lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).

1. Når indikatoren for AE/AF-lås (B) slutter å blinke og i stedet lyser konstant, går du tilbake til den opprinnelige komposisjonen av bildet og trykker lukkerknappen helt ned.

- Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta denne prosedyren så mange ganger det er behov for.

Liknende emne
Følgefokus
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen