Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Qualidade de Filme/Tamanho Filme

## Qualidade de Filme/Tamanho Filme

Quanto maior for o tamanho da imagem do filme, melhor é a qualidade da imagem. Quanto maior for a quantidade de dados por segundo (taxa de bits média), maior é a qualidade da imagem.
Seleccione um formato de gravação de filme tocando em MENU (Definições) (Definições de Fotografia) [Formato de filme] no modo de filmagem. [Detalhes]
Pode regular [Qualidade de Filme] no formato AVCHD e regular [Tamanho Filme] no formato MP4.

#### Qualidade de Filme (formato de gravação: AVCHD)

1. MENU (Qualidade de Filme) modo desejado

Regule usando os botões visualizados na parte esquerda do ecrã dependendo do modo GRAV.
Filmes captados com esta câmara são gravados no formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 campos/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo de entrelaçamento, com áudio Dolby Digital.

| Qualidade de filme | Taxa de bits média | Descrição
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Filma a uma maior qualidade de imagem de tamanho 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem alta de tamanho 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem standard de tamanho 1440×1080 (60i/50i).

#### Tamanho Filme (formato de gravação: MP4)

1. MENU (Tamanho Filme) tamanho desejado

Regule usando os botões visualizados na parte esquerda do ecrã dependendo do modo GRAV.
Filmes captados com esta câmara são gravados no formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/seg (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou aproximadamente 25 fotogramas/seg (em dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo progressivo, com áudio AAC, formato mp4.

| Tamanho da imagem do filme | Taxa de bits média | Descrição
| MP4 12M | 12 Mbps | Filma em tamanho 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Filma em tamanho 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Filma em tamanho VGA

Notas

- Produz-se uma imagem telefoto quando o tamanho de imagem [MP4 3M] estiver seleccionado.

- Quando cria discos AVCHD a partir de filmes gravados em [AVC HD 24M (FX)], demora tempo porque a qualidade da imagem tem de ser convertida. Para guardar filmes [AVC HD 24M (FX)] sem converter a qualidade da imagem, use discos Blu-ray.

Tópico Relacionado
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo