Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Principais Definições > Eye-Fi

## Eye-Fi

Transferir dados de imagem usando o cartão Eye-Fi
Regula se quer usar a função de transferência de um cartão Eye-Fi (comercialmente disponível), quando usa o cartão Eye-Fi com esta câmara.
[Eye-Fi] visualiza-se apenas quando o cartão Eye-Fi estiver inserido na câmara.

1. MENU (Definições) (Principais Definições) [Eye-Fi] modo desejado

| Ligado | Utiliza a função de transferência. O ícone de visualização do modo Eye-Fi no ecrã mudará dependendo do modo de comunicação do cartão Eye-Fi. : O cartão Eye-Fi está no modo de espera. Não há imagem a ser enviada. : O cartão Eye-Fi está no modo de espera de transferência. : O cartão Eye-Fi está no modo de ligação. : O cartão Eye-Fi está a transferir imagens. : Ocorreu um erro.
| Deslig | Não utiliza a função de transferência.

Notas

- A partir de Novembro de 2011, os cartões Eye-Fi são vendidos nos E.U.A., Canadá, Japão e alguns países da União Europeia.

- Para mais informações sobre o cartão Eye-Fi, contacte directamente o fabricante ou vendedor de cartões Eye-Fi.

- Os cartões Eye-Fi são apenas permitidos nos países e regiões nas quais foram comprados. Pode ser responsabilizado devido a restrições locais.

- O cartão Eye-Fi tem uma função LAN sem fios. Não insira o cartão Eye-Fi onde seja proibida a LAN sem fios, como a bordo de um avião. Se o cartão Eye-Fi for inserido, regule [Eye-Fi] para [Deslig]. Quando a função de transferência do cartão Eye-Fi for regulada para [Deslig], visualiza-se no ecrã.

### Transferir dados de imagem usando o cartão Eye-Fi

1. Regule as definições do ponto de acesso LAN sem fios ou as definições da direcção de transferência do cartão Eye-Fi.

Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o cartão Eye-Fi.

1. Após terminar as configurações, insira o cartão Eye-Fi na câmara e fotografe as imagens.

As imagens gravadas são transferidas automaticamente através de LAN sem fios para o PC, etc.
Notas

- Quando transferir dados de imagem, [Economia Energia] não está disponível.

- Se for visualizado o ícone (erro), ejecte e volte a inserir o cartão Eye-Fi, ou desligue e volte a ligar a alimentação da câmara. Se ainda continuar a visualizar o ícone (erro), o cartão Eye-Fi pode estar danificado. Para mais informações, contacte Eye-Fi, Inc.

- As comunicações LAN sem fios podem ser interrompidas por outros dispositivos de comunicação. Se a recepção de dados for insuficiente, mova a câmara para mais perto do ponto de acesso.

- Alguns cartões Eye-Fi têm um “Endless Memory Mode”. Este produto não suporta “Endless Memory Mode”. Certifique-se de que os cartões Eye-Fi que inseriu neste produto têm o “Endless Memory Mode” desligado. Para mais detalhes sobre a definição de “Endless Memory Mode” consulte as instruções de operação fornecidas com o cartão Eye-Fi.

Voltar ao topo