Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > EV

## EV

Puteţi regla manual expunerea, în trei trepte a câte 1/3 EV, într-un interval de la –2,0 EV până la +2,0 EV.

1. MENU (EV)

În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând butoanele afişate în partea stângă a ecranului.

1. Atingeţi / pentru a regla expunerea [OK].

Puteţi regla expunerea şi atingând de pe bara de reglare şi glisând spre dreapta sau spre stânga.
Reglarea expunerii pentru imagini mai clare
A: Supraexpunere (prea multă lumină)
B: Expunere corectă
C: Subexpunere (prea puţină lumină)

- Atunci când fotografia realizată este supraexpusă, reglaţi [EV] la partea cu minus.

- Atunci când fotografia realizată este subexpusă, reglaţi [EV] la partea cu plus.

Observaţie

- Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.

Subiect corelat
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus