Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Настройки съемки > Увел. четк. изобр.

## Увел. четк. изобр.

Суммарная кратность увеличения в случае выбора функции [Увел. четк. изобр.] (включая 4-кратное оптическое увеличение)
Функция [Увел. четк. изобр.] позволяет увеличивать изображение во время фотосъемки с качеством изображения, близким к исходному.
Сначала фотоаппарат увеличивает изображения с исходным качеством изображения, в зависимости от выбранного размера изображения.
Если функция [Увел. четк. изобр.] установлена в положение [Вкл], фотоаппарат автоматически переключается в режим [Увел. четк. изобр.] в случае превышения диапазона увеличения без ухудшения исходного качества изображения.

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. MENU (Настройки) (Настройки съемки) [Увел. четк. изобр.] нужный режим

| Вкл | Увеличение изображений с качеством, близким к исходному качеству изображения, в зависимости от размера изображения. Переключение в положение [Увел. четк. изобр.] в пределах диапазона отображения .
| Выкл | Функция [Увел. четк. изобр.] не используется.

Примечания

- Для увеличения изображений в пределах диапазона, в котором возможно сохранение исходного качества изображения, установите обе функции [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич] в положение [Выкл]. [Подробно]

- Функция [Увел. четк. изобр.] не работает в следующих ситуациях:

- В режиме видеосъемки

- В режиме [iПанорамный обзор]

- В режиме [Эффект рисунка]

- В режиме [Расфокусиров. фона]

- Если активирована функция Распознавание улыбки.

- Если параметр [Автоспуск] установлен в положение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

- Если опция [Установка Непрер. Съемки] установлена в положение [Высокая] или [Низкоскоростная].

- Если при выборе сцены установлен режим (HDR-коррекц. контр. света).

- Функция распознавания лиц не работает в диапазоне [Увел. четк. изобр.].

### Суммарная кратность увеличения в случае выбора функции [Увел. четк. изобр.] (включая 4-кратное оптическое увеличение)

Поддерживаемые масштабы увеличения зависят от размера изображения.

Размер изображения | Суммарная кратность увеличения
16M | Приблиз. 8×
10M | Приблиз. 10×
5M | Приблиз. 14×
VGA | Приблиз. 57×
16:9(12M) | Приблиз. 8×
16:9(2M) | Приблиз. 19×

В начало страницы