Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Movie Quality/Movie Size

## Movie Quality/Movie Size

Čím je rozlíšenie obrazu videozáznamu vyššie, tým vyššia bude aj kvalita obrazu. Čím sa použije vyšší počet dát za sekundu (priemerná prenosová rýchlosť), tým bude kvalita záberu vyššia.
Záznamový formát videozáznamu zvoľte dotykom MENU (Settings) (Shooting Settings) [Movie format] v režime snímania. [Detaily]
Môžete nastaviť [Movie Quality] vo formáte AVCHD a [Movie Size] vo formáte MP4.

#### Movie Quality (záznamový formát: AVCHD)

1. MENU (Movie Quality) požadovaný režim

Nastavenie vykonajte pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja v závislosti od režimu snímania.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenajú vo formáte AVCHD, pri približne 60 polsnímkach/sek (pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo 50 polsnímkach/sek (pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i), v režime prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital.

| Kvalita videozáznamu | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Sníma sa pri najvyššej kvalite záberov s rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Sníma sa pri vysokej kvalite záberov s rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Sníma sa pri štandardnej kvalite záberov s rozlíšením 1440 × 1080 (60i/50i).

#### Movie Size (záznamový formát: MP4)

1. MENU (Movie Size) požadovaná veľkosť

Nastavenie vykonajte pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja v závislosti od režimu snímania.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenávajú vo formáte MPEG-4, pri približne 30 snímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 25 snímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.

| Veľkosť záberu videozáznamu | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1440 × 1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1280 × 720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením VGA

Poznámky

- Záber telefoto sa vytvorí po zvolení veľkosti záberu [MP4 3M].

- Vytváranie diskov AVCHD z videozáznamov nasnímaných vo formáte [AVC HD 24M (FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [AVC HD 24M (FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite Blu-ray disky.

Súvisiaca téma
Položky MENU, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok