Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Filmkvalitet/Filmstorlek

## Filmkvalitet/Filmstorlek

Ju större bildstorlek som används för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittligt bittal), desto högre bildkvalitet.
Välj filminspelningsformat genom att peka på MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Filmformat] i tagningläget. [Mer information]
Punkten [Filmkvalitet] går att ställa in på AVCHD-format, och punkten [Filmstorlek] på MP4-format.

#### Filmkvalitet (inspelningsformat: AVCHD)

1. MENU (Filmkvalitet) önskat läge

Ställ in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen i förhållande till lagringsläget.
Filmer som spelas in med den här kameran lagras i AVCHD-format, med ca. 60 fält/sekund (1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 fält/sekund (1080 50i-kompatibla apparater), i interlace-format med Dolby Digital-ljud.

| Filmkvalitet | Genomsnittligt bittal | Beskrivning
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Används för att filma med hög bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Används för att filma med normal bildkvalitet i storleken 1440×1080 (60i/50i).

#### Filmstorlek (inspelningsformat: MP4)

1. MENU (Filmstorlek) önskad storlek

Ställ in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen i förhållande till lagringsläget.
Filmer som spelas in med den här kameran lagras i MPEG-4-format med ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive ungefär 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format med AAC-ljud och filtillägget mp4.

| Bildstorlek för filmer | Genomsnittligt bittal | Beskrivning
| MP4 12M | 12 Mbps | Inspelning i 1440×1080-format
| MP4 6M | 6 Mbps | Inspelning i 1280×720-format
| MP4 3M | 3 Mbps | Inspelning i VGA-format

Observera

- När bildstorleken är inställd på [MP4 3M] blir bilden i teleformat.

- Det kan ta en lång stund att skapa AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [AVC HD 24M (FX)]-format, eftersom bildkvaliteten först måste omvandlas. Använd Blu-ray-skivor för att spara [AVC HD 24M (FX)]-filmer utan att omvandla bildkvaliteten.

Se även
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst