Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Автоспуск

## Автоспуск

Зйомка автопортрета з автоспуском

1. (Автоспуск) потрібний режим

Якщо кнопки не відображаються у лівій частині екрана, торкніться MENU.

| (Вимк.) | Автоспуск не використовується.
| (10 сек.) | Встановлює 10-секундну затримку автоспуску. У разі натиснення кнопки спуску почне блимати індикатор автоспуску і, поки шторка не спрацює, лунатиме звуковий сигнал. Для скасування торкніться кнопки .
| (2 сек.) | Встановлює 2-секундну затримку автоспуску.
| (Автопортрет, одна людина) | Встановлення автоспуску в режим автопортрета. Коли фотоапарат розпізнає встановлену кількість облич, лунає сигнал і через 2 секунди спрацьовує шторка.
| (Автопортрет, дві людини)

Поради щодо запобігання виникненню розмитості
Якщо під час утримування фотоапарата і натиснення кнопки спуску ви поворухнетесь, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата.
Ефект тремтіння фотоапарата зазвичай виникає під час зйомки за умов недостатнього освітлення або довгої витримки, як у режимі (Нічний портрет) чи (Нічна Сцена).
Щоб зменшити тремтіння фотоапарата, налаштуйте 2-секундну затримку автоспуску та міцно притисніть до тіла руки після натиснення кнопки затвора.

### Зйомка автопортрета з автоспуском

Скеруйте об’єктив на себе, щоб вибрана кількість облич відображалася на екрані. Шторка спрацьовує автоматично. Не рухайте фотоапаратом, доки не прозвучить сигнал.

- Також у цей момент можна зробити знімок, натиснувши кнопку спуску.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору