Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > EV

## EV

Можна налаштувати експозицію вручну з кроком 1/3 EV у діапазоні від –2,0 EV c до +2,0 EV.

1. MENU (EV)

Залежно від режиму зйомки ці налаштування здійснюються за допомогою піктограм на лівій панелі екрана.

1. Торкніться / , щоб налаштувати експозицію [OK].

Експозицію можна також налаштувати, торкнувшись позначки на панелі налаштування і перетягнувши її вправо або вліво.
Налаштування експозиції для кращого вигляду зображень
A: Перевитримка (надто багато світла)
B: Правильна експозиція
C: Недовитримка (замало світла)

- Якщо знімок зображення надмірно витримано, відрегулюйте [EV] у бік мінуса.

- Якщо знімок зображення витримано недостатньо, відрегулюйте [EV] у бік плюса.

Примітка

- Якщо зйомка об’єкта здійснюється в умовах надзвичайно яскравого освітлення, повної темряви або якщо використовується спалах, регулювання експозиції може бути неефективним.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору