Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Pořizování fotografií > Transfokace (fotografie)

## Transfokace (fotografie)

Dostupná transfokace
Rozsah transfokace
Při snímání přiblíží snímky páčkou W/T (transfokace). Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat snímky až 5×.
Optický transfokátor umožňuje přibližovat snímky bez zhoršení původní kvality.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. Přepněte páčku W/T (transfokace).

Pro přiblížení přepněte páčku na stranu T, pro zrušení přiblížení přepněte páčku na stranu W.
Poznámka

- Transfokátor je při snímání napevno na straně W v následujících situacích:

- V režimu inteligentního plynulého panorámatu

- V režimu plynulého panorámatu 3D

- V režimu plynule z více úhlů

- V režimu ostření na blízké objekty

### Dostupná transfokace

K přiblížení při velkém zvětšení můžete kombinovat jistá nastavení transfokátoru. Ikona na displeji se mění podle transfokace, kterou používáte.

1. Transfokace s původní kvalitou snímku

(Můžete pořizovat fotografie bez zhoršení kvality původního snímku, i když rozsah optické transfokace překročí zvětšení 5×.)

1. () [Zoom s jas. obraz.]:

Transfokace s kvalitou blízkou původnímu snímku [Detaily]

1. () [Digitální zoom]:

Horší než kvalita původního snímku [Detaily]

Činnost | Nastavení | Lišta transfokace (Zvětšení s * označují rozsah transfokace, když je velikost fotografie nastavena na [10M].)
Použití pouze optické transfokace | Velikost fotografie: [16M] [Zoom s jas. obraz.]: [Vyp.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
Přibližování snímků bez zhoršení | Velikost fotografie: jiná než [16M] [Zoom s jas. obraz.]: [Vyp.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
Snímání jasných snímků pomocí [Zoom s jas. obraz.] (blízko kvalitě původního snímku) | [Zoom s jas. obraz.]: [Zap.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
Přibližování na maximum rozsahu transfokace | [Zoom s jas. obraz.]: [Zap.] [Digitální zoom]: [Zap.] Pro některá nastavení nemusí být k dispozici [Zoom s jas. obraz.]. [Detaily] | Když není k dispozici [Zoom s jas. obraz.]

### Rozsah transfokace

Podporovaný rozsah transfokace se může lišit podle nastavení nebo velikosti snímku. Níže uvedená tabulka shrnuje rozsah transfokace, když jsou [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] nastaveny na [Zap.].

Velikost snímku | Transfokátor | Maximální rozsah transfokace*
| () | ()
Rozsah optické transfokace | Rozsah transfokace bez zhoršení kvality (včetně optického transfokátoru 5×). | Zoom s jas. obraz. | Digitální zoom
16M | 5× | 5× | 2× | 2× | 20×
10M | 6,3× | 25×
5M | 8,9× | 35×
VGA | 36× | 72×**
16:9(12M) | 5× | 20×
16:9(2M) | 12× | 48×

* Maximální rozsah transfokace je celkové zvětšení transfokací, které lze získat, když se rozsah transfokace bez zhoršení (včetně optické transfokace 5×), [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] kombinují. Maximální rozsah transfokace se liší podle nastavení. Maximální rozsah transfokace pro výchozí nastavení je stejný, jako když je [Zoom s jas. obraz.] nastaven na [Zap.]. [Detaily]
** Když je [Kvalita videa] nastavena na [VGA], je [Digitální zoom] omezen; maximální rozsah transfokace je 72×.
Poznámky

- Výchozí nastavení pro [Zoom s jas. obraz.] je [Zap.].

- Výchozí nastavení pro [Digitální zoom] je [Vyp.]. K přiblížení snímků bez zhoršení nastavte [Digitální zoom] na [Zap.]. [Detaily]

- Při snímání v následujících situacích nejsou k dispozici funkce transfokace jiné než optická transfokace:

- V režimu inteligentního plynulého panorámatu

- V režimu obrazového efektu

- V režimu rozostření pozadí

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Když je ve volbě scény vybrán režim (Korekce protisvětla HDR).

- Funkce detekce obličejů nepracuje, když používáte jiný než optický transfokátor.

Zpět nahoru