Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Fokus

## Fokus

Fokussieren auf Motive in der Nähe des Bildschirmrands
Damit können Sie die Fokussiermethode wählen. Verwenden Sie das Menü, wenn es schwierig ist, den korrekten Fokus im Autofokusmodus zu erzielen.
AF steht für „Auto-Fokus“, eine Funktion für automatische Fokussierung.
Der gewählte AF-Messzonensucherrahmen erscheint auf dem Monitor.

1. MENU (Fokus) gewünschter Modus

Je nach dem Aufnahmemodus erfolgt diese Einstellung mit den Schaltflächen, die auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt werden.

| (Multi-AF) | Automatische Fokussierung in allen Messzonen des Sucherrahmens. Wenn Sie den Auslöser im Standbild-Aufnahmemodus halb niederdrücken, erscheint ein grüner Rahmen um den fokussierten Bereich. Wenn die Gesichtserkennungsfunktion aktiv ist, arbeitet der Autofokus mit Vorrang auf Gesichtern.
| (Center-AF) | Automatische Fokussierung auf einen Punkt in der Mitte des Sucherrahmens. Bei gemeinsamer Benutzung der AF-Speicherfunktion können Sie das Bild wunschgemäß komponieren.
| (Spot-AF) | Automatische Fokussierung auf ein sehr kleines Objekt oder einen engen Bereich. Bei gemeinsamer Benutzung der AF-Speicherfunktion können Sie das Bild wunschgemäß komponieren. Halten Sie die Kamera ruhig, um eine Fehlausrichtung des Motivs und des AF-Messzonensucherrahmens zu vermeiden.

Hinweise

- Wenn Sie die folgenden Funktionen benutzen, wird der AF-Messzonensucherrahmen deaktiviert und als gestrichelte Linie angezeigt. In diesem Fall fokussiert die Kamera in Bildmitte auf die Motive.

- Zoomfunktionen außer optischem Zoom

- AF-Hilfslicht

- Wenn der Fokussiermodus auf einen anderen Modus als [Multi-AF] eingestellt wird, kann die Gesichtserkennungsfunktion nicht benutzt werden.

- Wird Fokusnachführung aktiviert, fokussiert die Kamera vorrangig auf das zu verfolgende Motiv.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Rasches Auswählen des Vorrangobjekts
Bei Berührung des Monitors wird ein Rahmen angezeigt, und wenn dann der Auslöser halb niedergedrückt wird, fokussiert die Kamera auf den Bereich innerhalb des Rahmens. Berühren Sie , um den Fokus aufzuheben.

### Fokussieren auf Motive in der Nähe des Bildschirmrands

Falls das Hauptmotiv unscharf ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Richten Sie die Kamera so aus, dass sich das Motiv im AF-Messzonensucher (A) befindet, und halten Sie den Auslöser halb niedergedrückt, um auf das Motiv zu fokussieren (AF-Speicher).

1. Wenn die AE/AF-Speicheranzeige (B) zu blinken aufhört und erleuchtet bleibt, bewegen Sie die Kamera auf den ursprünglichen Bildausschnitt zurück, und drücken Sie den Auslöser ganz durch.

- Solange Sie den Auslöser nicht ganz durchdrücken, können Sie den Vorgang beliebig oft wiederholen.

Verwandtes Thema
Fokusnachführung
Zurück nach oben