Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Serienaufn.-Einstellungen

## Serienaufn.-Einstellungen

Die Kamera nimmt bis zu 10 Bilder in einer fortlaufenden Serie auf, wenn Sie den Auslöser gedrückt halten.

1. MENU (Serienaufn.-Einstellungen) gewünschter Modus

| (Aus) | Die Kamera nimmt ein Einzelbild auf.
| (Hoch) | Die Kamera nimmt bis zu 10 Bilder pro Sekunde in Folge auf.
| (Niedrig) | Die Kamera nimmt bis zu 2 Bilder pro Sekunde in Folge auf.

Hinweise

- [Blitz] ist auf [Aus] eingestellt.

- Bei Selbstauslöseraufnahmen wird eine Serie von bis zu 10 Bildern aufgenommen.

- Je nach der Bildgrößen-Einstellung wird das Aufnahmeintervall länger.

- [Fokus], [Weißabgleich] und [EV] werden für das erste Bild eingestellt, und diese Einstellungen werden auch für die übrigen Bilder verwendet.

- Wenn [Serienaufn.-Einstellungen] auf [Hoch] oder [Niedrig] eingestellt wird, kann eine ISO-Empfindlichkeit von bis zu ISO 800 gewählt werden.

- Die Bildgröße [VGA] wird während der Aufnahme im internen Speicher festgelegt.

- Wenn die Batterie schwach ist oder der interne Speicher bzw. die Speicherkarte voll ist, wird der Serienbildmodus abgebrochen.

- Bei langen Verschlusszeiten kann die Anzahl der Aufnahmen pro Sekunde abnehmen.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben