Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ακίνητων εικόνων > Λήψη ακίνητων εικόνων

## Λήψη ακίνητων εικόνων

1. Κατεβάστε το κάλυμμα φακού για να μεταβείτε σε λειτουργία λήψης.

1. Κρατήστε την κάμερα σταθερή και συνθέστε τη λήψη.

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής για εστίαση.

Όταν η εικόνα είναι εστιασμένη, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και ανάβει η ένδειξη .

- Η μικρότερη απόσταση λήψης είναι περίπου 3 cm (W), 60 cm (T) (από το φακό).

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα.

- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στο φλας ή στο φακό κατά τη λήψη.

Αν κάνετε λήψη ακίνητης εικόνας ενός θέματος που είναι δύσκολο να εστιάσετε

- Όταν η κάμερα δεν μπορεί να εστιάσει αυτόματα στο θέμα, αναβοσβήνει αργά η ένδειξη κλειδώματος AE/AF και δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος. Συνθέστε ξανά τη λήψη ή αλλάξτε τη ρύθμιση εστίασης. [Πληροφ.]

- Η εστίαση ενδεχομένως να είναι δύσκολη στις εξής περιπτώσεις:

- Είναι σκοτεινά και το θέμα βρίσκεται σε απόσταση.

- Η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και στο φόντο είναι μικρή.

- Το θέμα φαίνεται μέσα από γυαλί.

- Το θέμα κινείται γρήγορα.

- Υπάρχει ανακλώμενο φως ή γυαλιστερές επιφάνειες.

- Το θέμα φωτίζεται κόντρα ή υπάρχει φως που αναβοσβήνει.

Σχετικό θέμα
Προβολή ακίνητων εικόνων
Μέγ. ακίν. εικόνας/Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας
Πίσω στην κορυφή