Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)

## Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)

Ρυθμίζει το μέγεθος της ακίνητης εικόνας που θα ληφθεί κατά την εγγραφή μιας ταινίας.

1. MENU (Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)) επιθυμητό μέγεθος

Αν το κουμπί δεν εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, αγγίξτε MENU.

### Όταν το [Μέγεθος ταινίας] είναι σε ρύθμιση διαφορετική από [VGA]

| 16:9(Επίπεδο 12M) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3
| 16:9(3M) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

### Όταν το [Μέγεθος ταινίας] είναι ρυθμισμένο στο [VGA]

| Επίπεδο 8M | Για εκτυπώσεις έως A3
| 2M | Για εκτυπώσεις έως και 10x15 cm ή 13x18 cm.

Παρατηρήσεις

- Ο αριθμός των εικόνων που μπορείτε να φωτογραφίσετε στη λειτουργία Dual Rec διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος ακίνητης εικόνας.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή