Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης

## Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης

Η κάμερα κάνει λήψη έως 10 συνεχόμενων καρέ σε μία λειτουργία ριπής όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

1. MENU (Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης) επιθυμητή λειτουργία

| (Όχι) | Εγγράφει μία εικόνα.
| (Υψηλό) | Κάνει λήψη διαδοχικά έως 10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.
| (Χαμηλό) | Κάνει λήψη διαδοχικά έως 2 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Παρατηρήσεις

- Το [Φλας] είναι ρυθμισμένο στο [Όχι].

- Κατά την εγγραφή με αυτόματο χρονοδιακόπτη, πραγματοποιείται εγγραφή μιας σειράς έως 10 εικόνων.

- Το μεσοδιάστημα μεταξύ εγγραφών γίνεται μεγαλύτερο, ανάλογα με τη ρύθμιση για το μέγεθος εικόνας.

- Τα [Εστίαση], [Ισορροπία λευκού] και [EV] προσαρμόζονται για την πρώτη εικόνα και αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται και για τις άλλες εικόνες.

- Όταν το [Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης] είναι ρυθμισμένο σε [Υψηλό] ή [Χαμηλό], μπορεί να επιλεγεί έως ISO800 για την ταχύτητα ISO.

- Ρυθμίζεται μέγεθος εικόνας [VGA] ενώ γίνεται εγγραφή σε εσωτερική μνήμη.

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό ή όταν η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η λειτουργία ριπής σταματάει.

- Σε συνθήκες αργής ταχύτητας κλείστρου, οι λήψεις ριπής ανά δευτερόλεπτο μπορεί να μειωθούν.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή