Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > EV

## EV

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση χειροκίνητα σε βήματα 1/3 EV σε εύρος από –2,0 EV έως +2,0 EV.

1. MENU (EV)

Ανάλογα με τη λειτουργία ΕΓΓ, αυτό ρυθμίζεται με τα κουμπιά που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

1. Αγγίξτε / για να προσαρμόσετε την έκθεση [OK].

Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση αν αγγίξετε της γραμμής προσαρμογής και το σύρετε προς τα δεξιά ή αριστερά.
Προσαρμογή της έκθεσης για εικόνες με καλύτερη εμφάνιση
A: Υπερέκθεση (πάρα πολύ φως)
B: Σωστή έκθεση
C: Υποέκθεση (πολύ λίγο φως)

- Όταν γίνει υπερέκθεση της εικόνας που λήφθηκε, ρυθμίστε το [EV] στην πλευρά με το σύμβολο αφαίρεσης.

- Όταν γίνει υποέκθεση της εικόνας που λήφθηκε, ρυθμίστε το [EV] στην πλευρά με το σύμβολο πρόσθεσης.

Παρατηρήσεις

- Αν φωτογραφίζετε ένα θέμα σε υπερβολικά φωτεινές ή σκοτεινές συνθήκες, ή όταν χρησιμοποιείτε φλας, η προσαρμογή της έκθεσης μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή