Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Paras automaattisäätö

## Paras automaattisäätö

Kamera yhdistää Valotuksen tunnistus-toiminnon sekä korkealaatuisen kuvatekniikan ja ottaa automaattisesti kuvia optimaalisilla asetuksilla.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. (Kuvaustapa) (Paras automaattisäätö).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Kamera kuvaa tarvittaessa sarjakuvia ja kerrostaa useat kuvat. Kuvia kerrostamalla kamera tallentaa kuvan, jossa on vähemmän kohteen epäterävyyttä ja kohinaa.
Mitä eroa on Paras automaattisäätö- ja Älykäs automaattinen -tiloilla?
Paras automaattisäätö -tilassa kamera ottaa kuvia tunnistetun valotuksen perusteella ja luo sitten sarjakuvista yhdistelmän (kerrostuskuvaus).
Kamera korjaa automaattisesti vastavalon ja vähentää kohinaa kerrostamalla kuvat, jolloin saadaan parempilaatuinen kuva kuin Älykäs automaattinen -tilassa.
: Valotuksen tunnistus
Yövalotus
Yömuotokuva
Taustavalo
Muotokuva taustavalolla
Maisema
Makro
Lähitarkennus
Muotokuva
Lapsi
Kohdevalo
Hämärä valo
Jalusta
Siirrä
: Kerrostuskäsittely
Hämärässä ilman jalustaa
Liike-epäteräv. vähennys
Vastavalon korjaus HDR

- Kamera valitsee automaattisesti kerrostustilan tunnistetun valotuksen mukaan, ja (kerrostus) näkyy näytössä.

Huomautuksia

- Kun kamera kerrostaa kuvia, kuvan tallentaminen kestää pidempään.

- Valitse vähäisessä valossa, kuten yöllä, [Salamavalo]-asetukseksi [Pois] päällekkäisten kuvien optimaalisen tehosteen saavuttamiseksi.

- Kohinan vähennyksen teho on alhaisempi seuraavissa tilanteissa:

- Kohteet liikkuvat

- Kohteet ovat liian lähellä kameraa

- Kuvat, joissa on vähän kontrasteja, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko

- Kuvat, joissa on jatkuvia muutoksia, kuten aallot tai vesiputoukset

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Valotuksen tunnistus
Takaisin ylös