Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > EV

## EV

Voit säätää valotusta manuaalisesti 1/3 EV:n portain alueella –2,0 EV – +2,0 EV.

1. MENU (EV)

Tallennustilan mukaan tämä asetetaan näytön vasemmalla puolella olevilla painikkeilla.

1. Säädä valotus koskettamalla / [OK].

Voit säätää valotuksen myös koskettamalla säätöpalkissa ja vetämällä oikealle tai vasemmalle.
Valotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia varten
A: Ylivalotus (liian paljon valoa)
B: Oikea valotus
C: Alivalotus (liian vähän valoa)

- Jos otettu kuva on ylivalottunut, säädä [EV]-arvoa miinuspuolelle.

- Jos otettu kuva on alivalottunut, säädä [EV]-arvoa pluspuolelle.

Huomautuksia

- Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö ei ehkä ole tehokas.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Takaisin ylös