Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Prise de vue d’images fixes

## Prise de vue d’images fixes

1. Abaissez le capuchon d’objectif pour passer en mode de prise de vue.

1. Tenez l’appareil immobile comme illustré et cadrez la prise de vue.

1. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Lorsque l’image est mise au point, un bip se fait entendre et l’indicateur s’allume.

- La distance de prise de vue minimum est d’environ 3 cm (1 3/16 po) (W), 60 cm (1 pi 11 5/8 po) (T) (depuis l’objectif).

1. Enfoncez complètement le déclencheur.

- Ne placez pas les doigts sur le flash ou l’objectif pendant la prise de vue.

Pour prendre une image fixe d’un sujet difficile à mettre au point

- Lorsque l’appareil ne peut pas effectuer la mise au point automatique sur le sujet, l’indicateur de verrouillage AE/AF clignote lentement et le bip ne retentit pas. Recadrez la vue ou modifiez le réglage de mise au point. [Détails]

- La mise au point peut être difficile dans les situations suivantes :

- il fait sombre et le sujet est éloigné.

- le contraste entre le sujet et le fond est faible.

- le sujet est vu à travers une vitre.

- le sujet se déplace rapidement.

- lumière réfléchie ou surfaces brillantes.

- le sujet est rétroéclairé ou il y a une lumière clignotante.

Rubrique associée
Visualisation d’images fixes
Taille image fixe/Taille d’image panoramique
Haut