Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Taille image fixe(Dual Rec)

## Taille image fixe(Dual Rec)

Cette fonction permet de spécifier la taille d’image fixe prise pendant l’enregistrement d’un film.

1. MENU (Taille image fixe(Dual Rec)) la taille souhaitée

Si le bouton n’est pas affiché sur le côté gauche de l’écran, touchez MENU.

### Lorsque [Taille film] est placé sur une option autre que [VGA]

| 16:9(niveau 12M) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3
| 16:9(3M) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

### Lorsque [Taille film] est placé sur [VGA]

| Niveau 8M | Pour impressions A3 max.
| 2M | Pour impressions jusqu’à 10x15 cm ou 13x18 cm.

Remarques

- Le nombre d’images que vous pouvez prendre en mode Dual Rec diffère selon la taille d’image fixe.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut