Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Qualité du film/Taille film

## Qualité du film/Taille film

Plus la taille de l’image de film est grande, meilleure est la qualité d’image. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, meilleure est la qualité d’image.
Sélectionnez un format d’enregistrement de film en touchant MENU (Réglages) (Réglages prise de vue) [Format Film] en mode de prise de vue. [Détails]
Vous pouvez régler [Qualité du film] en format AVCHD, et régler [Taille film] en format MP4.

#### Qualité du film (format d’enregistrement : AVCHD)

1. MENU (Qualité du film) le mode souhaité

Effectuez le réglage à l’aide des boutons affichés sur la gauche de l’écran selon le mode ENR.
Les films pris avec cet appareil sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 trames/sec (dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (dispositifs compatibles 1080 50i), en mode entrelacé, avec audio Dolby Digital.

| Qualité de film | Débit binaire moyen | Description
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Prise de vue à une qualité d’image maximum de taille 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Prise de vue à une haute qualité d’image de taille 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Prise de vue à une qualité d’image standard de taille 1440×1080 (50i/60i).

#### Taille film (format d’enregistrement : MP4)

1. MENU (Taille film) la taille souhaitée

Effectuez le réglage à l’aide des boutons affichés sur la gauche de l’écran selon le mode ENR.
Les films pris avec cet appareil sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou environ 25 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

| Taille d’image de film | Débit binaire moyen | Description
| MP4 12M | 12 Mb/s | Prise de vue en taille 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Prise de vue en taille 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Prise de vue en taille VGA

Remarques

- Une image téléphoto est produite lorsque la taille d’image [MP4 3M] est sélectionnée.

- Des films enregistrés avec le Mode Film placé sur [AVC HD 24M (FX)] ne peuvent pas être sauvegardés sur un disque DVD ou comme disque AVCHD. Sauvegardez-les sur un disque Blu-ray.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut