Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Qualità filmato/Dimensioni filmato

## Qualità filmato/Dimensioni filmato

Maggiore è la dimensione dell’immagine del filmato, superiore sarà la qualità dell’immagine. Maggiore è la quantità di dati usata al secondo (velocità di trasmissione media), superiore è la qualità dell’immagine.
Selezionare un formato di registrazione del filmato toccando MENU (Impostazioni) (Impostazioni Ripresa) [Formato del filmato] nel modo di ripresa. [Dettagli]
È possibile impostare [Qualità filmato] nel formato AVCHD e impostare [Dimensioni filmato] nel formato MP4.

#### Qualità filmato (formato di registrazione: AVCHD)

1. MENU (Qualità filmato) modo desiderato

Impostare usando i tasti visualizzati sulla sinsistra dello schermo a seconda del modo REG.
I filmati ripresi con questa fotocamera sono registrati nel formato AVCHD, a circa 60 campi/sec (periferiche compatibili con 1080 60i) o 50 campi/sec (periferiche compatibili con 1080 50i), in modo interlacciato, con l’audio Dolby Digital.

| Qualità del filmato | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Riprende con una qualità massima dell’immagine del formato 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Riprende con una qualità alta dell’immagine del formato 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Riprende con una qualità standard dell’immagine del formato 1440×1080 (50i/60i).

#### Dimensioni filmato (formato di registrazione: MP4)

1. MENU (Dimensioni filmato) dimensione desiderata

Impostare usando i tasti visualizzati sulla sinsistra dello schermo a seconda del modo REG.
I filmati ripresi con questa fotocamera vengono registrati nel formato MPEG-4, a circa 30 quadri/sec (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o a circa 25 quadri/sec (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo progressivo, con l’audio AAC, in formato mp4.

| Dimensione dell’immagine del filmato | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| MP4 12M | 12 Mbps | Riprende nella dimensione 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Riprende nella dimensione 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Riprende nella dimensione VGA

Note

- Viene prodotta un’immagine telephoto quando si seleziona la dimensione dell’immagine [MP4 3M].

- I filmati registrati con il modo filmato impostato su [AVC HD 24M (FX)] non possono essere salvati su un disco DVD o come un disco AVCHD. Salvarli su un disco Blu-ray.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio