Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Autoscatto

## Autoscatto

Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

1. (Autoscatto) modo desiderato

Se il tasto non si visualizza sul lato sinistro dello schermo, toccare MENU.

| (Spento) | Non usa l’autoscatto.
| (10 sec) | Imposta l’autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e un segnale acustico suona finché l’otturatore funziona. Per annullare, toccare .
| (2 sec) | Imposta l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi.
| (Autoritratto una persona) | Imposta l’autoscatto sull’autoscatto per ritratto. Quando la fotocamera rileva il numero specificato di visi, un segnale acustico suona e l’otturatore funziona dopo 2 secondi.
| (Autoritratto due persone)

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se le mani o il corpo si muovono tenendo la fotocamera e premendo il pulsante di scatto, si verifica la “Vibrazione della fotocamera”.
La vibrazione della fotocamera si verifica frequentemente nelle condizioni di luce bassa o di velocità lenta dell’otturatore, come quelle presenti nel modo (Ritratto notturno) o (Scena notturna).
In tal caso, riprendere tenendo presente i seguenti suggerimenti.

- Riprendere usando l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e dare stabilità alla fotocamera tenendo saldamente le braccia sui fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

- Usare un treppiede o collocare la fotocamera su una superficie piana per tenere ferma la fotocamera.

Nota

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le “Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

### Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

Puntare l’obiettivo verso se stessi così il proprio viso viene riflesso nello schermo. Quando la fotocamera rileva i visi del numero impostato di soggetti, l’otturatore entra in funzione. La fotocamera determina la composizione ottimale ed impedisce che i visi siano tagliati dallo schermo. Non muovere la fotocamera dopo che il segnale acustico suona.

- È anche possibile riprendere un’immagine premendo il pulsante di scatto durante questa operazione.

Torna all’inizio