Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Impostazioni Ripresa continua

## Impostazioni Ripresa continua

La fotocamera riprende fino a 10 fotogrammi continui in una raffica quando si mantiene premuto il pulsante di scatto.

1. MENU (Impostazioni Ripresa continua) modo desiderato

| (Spento) | Registra un’immagine singola.
| (Alta) | Riprende fino a 10 immagini al secondo in successione.
| (Bassa) | Riprende fino a 2 immagini al secondo in successione.

Note

- [Flash] è impostato su [Disattivato].

- Quando si registra con l’autoscatto, viene registrata una serie di fino a 10 immagini.

- L’intervallo di registrazione si allunga, a seconda dell’impostazione per la dimensione dell’immagine.

- [Mes. fuoco], [Bil. bianco] e [EV] sono regolati per la prima immagine e queste impostazioni sono anche usate per le altre immagini.

- Quando [Impostazioni Ripresa continua] è impostato su [Alta] o [Bassa], per la velocità ISO è possibile selezionare fino a ISO800.

- La dimensione di immagine [VGA] sarà impostata durante la registrazione sulla memoria interna.

- Quando il livello della batteria è basso o quando la memoria interna o una scheda memoria è piena, la raffica si interrompe.

- In condizioni di velocità dell’otturatore lenta, la raffica di riprese al secondo potrebbe essere ridotta.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio