Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > EV

## EV

U kunt de belichting handmatig instellen in stapjes van 1/3 EV binnen het bereik van –2,0 EV t/m +2,0 EV.

1. MENU (EV)

Afhankelijk van de opnamefunctie wordt dit ingesteld met behulp van de toetsen afgebeeld aan de linkerkant van het scherm.

1. Raak / aan om de belichting in te stellen [OK].

U kunt de belichting ook instellen door op de instelbalk aan te raken en naar rechts of links te vegen.
De belichting instellen voor mooiere beelden
A: Overbelicht (te veel licht)
B: Juiste belichting
C: Onderbelicht (te weinig licht)

- Wanneer het opgenomen beeld overbelicht is, verandert u de instelling van [EV] naar de min-kant.

- Wanneer het opgenomen beeld onderbelicht is, verandert u de instelling van [EV] naar de plus-kant.

Opmerkingen

- Als u een onderwerp opneemt onder extreem heldere of donkere omstandigheden, of als u de flitser gebruikt, is het mogelijk dat de belichtingsinstelling niet effectief is.

- Mogelijk kunt u sommige MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Terug naar boven